此补丁解决ucan软件使用过程中出现的如下问题：

1、此补丁用于解决CPAC控制系统使用中，在上位机调出单点点击IO组态后可能存在的控制器重启的问题；

补丁安装方式：
1、复制补丁中的“RMAINCTRL”文件；
2、通过ftp功能分别访问主控制器及副控制器，对应的控制器默认IP为“222.222.221.n”，n为控制器节点号；
3、右击文件窗口，点击登录选项，用户名：root，密码：123456；
4、粘贴，替换掉原XCU文件夹内的“RMAINCTRL”原文件；
5、重启控制器；

