此补丁解决ucan软件使用过程中出现的如下问题：

1、此补丁用于CPAC控制系统，用控制器NCU-11做MODBUS通讯时，对应的主站及从站的驱动文件的更新

补丁安装方式：

A:控制器做主站或客户端：
（*提前在XCU.ini文件中配置好驱动文件*）
1、复制补丁中的“libRModibusMaster.so”文件；
2、通过ftp功能分别访问主控制器及副控制器，对应的控制器默认IP为“222.222.221.n”，n为控制器节点号；
3、右击文件窗口，点击登录选项，用户名：root，密码：123456；
4、将“libRModibusMaster.so”文件粘贴到xcu文件夹中；
5、重启控制器；

B:控制器做从站或服务器：
（*提前在XCU.ini文件中配置好驱动文件*）
1、复制补丁中的“libRModibusSlave.so”文件；
2、通过ftp功能分别访问主控制器及副控制器，对应的控制器默认IP为“222.222.221.n”，n为控制器节点号；
3、右击文件窗口，点击登录选项，用户名：root，密码：123456；
4、将“libRModibusSlave.so”文件粘贴到xcu文件夹中；
5、重启控制器；